# 相机参数

★1、原装进口一体机，非便携式；

2、类型：数字眼底照相机、免散瞳型；

3、观察角度：45度；

★4、传感器分辨率: ≥3000万像素；

5、数码相机连接方式：外接式数码单反相机，专业定制的 医疗级EOS相机；

★6、主机和医用EOS单反相机同一品牌。便于售后；

7、最小瞳孔直径￠4mm（小瞳孔模式下约￠3.3mm）；

8、工作距离：物镜前35mm；

9、无补偿透镜：-10D到+15D ，负补偿透镜：-7D到-31D ，正补偿透镜:+11D到+33D；

10、工作距离调整： 眼前部指示 劈裂线调整视网膜指示工作距离点；

11、曝光补偿：自动；

12、对焦方式：直线式劈裂线对焦、自动对焦；

13、外眼显示:分离瞳孔调节;视网膜显示:工作距离点调节；

14、外眼拍摄：彩照、红外光；

15、内眼拍摄：彩照、无赤光、钴蓝光；

16、拍摄模式：自动拍摄；

17、内外眼切换：自动、手动；

★18、内固视灯：≥50；

19、光源:红外LED/白色LED；

20、显示器：专门定制的医疗相机液晶屏；

21、显示模式：彩色、无赤光、蓝光、红光；

22、ISO：400/800/1600/3200/6400 具有低闪光模式；

23、2倍放大模式：面板式按键设计，可直接面板按钮控制；

24、图像处理技术：专业软件图像增强技术加强图片细节，图片任意放大不失；真降浊功能，减少晶体混浊对图片的影响；

★25、前节拍摄：红外拍摄获得睑板腺状态影像，分析泪膜质量；

26、立体成像：视盘立体成像更有利于青光眼筛选；