**预真空灭菌器技术参数**

1. 整机全装进口产品
2. 灭菌器械锅体形状：圆柱形，使得热蒸汽进入腔体均匀无死角。
3. 灭菌温度：134°、121°.
4. ＊有效内容积: 17升
5. 灭菌程序：具有4个灭菌程序，134°通用程序、134°眼科快速程序、121°度低温程序和朊病毒程序。
6. 检测程序：B&D检测、真空检测、自动检测蒸馏水水质、自动报警故障检测。
7. 134°灭菌时间：3.5min、5.5min、20.5min(不同程序有所变化)
8. ＊眼科快速程序，预真空**灭菌全过程**时间：12分钟
9. 抽真空次数：1次脉动预真空和 1次后持续抽真空干燥。
10. ＊实际最大真空度：－0.82Bar
11. 强力膜片式负压真空泵，自带有冷凝装置。‘
12. 无需外接上下水
13. 强力负压真空干燥：对于难度大的干燥任务，可选择额外干燥功能，时间延长50%。
14. 可视性自动分离独立净水箱和废水箱，保证灭菌用水不得循环使用