水光机产品参数

1、产品名称：水光针

2、型号：LK-100

3、注射深度：0.25mm(可调)

4、注射器类型：1cc,1.5cc,2,5cc,3cc,5cc

5、注射模式：自动传感模式等

6、注射针头：1p-9p自适应

7、注射剂量：10-160针可调

8、贮存温度：20-90％RH（无凝露）

9、电压：110v-220v,50Hz,10A

10、外形尺寸：350\*310\*190mm

11、重量：3.0Kg